CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005822 Reuse Centrum Mořinka - COLONY s.r.o.

Ad c) 
V žádosti není popsáno

Ad d) 
V rámci projektu bude pořízena přiměřená manipulační technika a vybavení skladu a dílny. Konkrétně se jedná o vysokozdvižný vozík a paletový vozík, které zajistí vykládku, případně nakládku a manipulaci věcí v areálu centra.

Vybavení skladu a dílny pro úpravy a výpravy věcí zahrnuje:
Speciální kovové boxy na lahve (30 ks), které budou sloužit k uskladnění lahví v centru nebo u stálých dodavatelů použitých lahví,
Plastové přepravky 200 ks, které budou sloužit k uskladnění a manipulaci věcí, převážně skla.
Kompresor šroubový a technologie pískování pro opracování použitých lahví.
Diamantová vrtačka či pila na sklo pro úpravu skleněných lahví a nádob.
Hladinový brus (klasický-tzn. S metodou broušením materiálem SiC) k úpravě výrobků. Hladinový brus skla k začistění řezu skleněných lahví Dia-včetně brusných nástavců.
Drtička skla pro zpracování zbytkového skla, která umožní jeho znovupoužití. 
Fusingová pec pro úpravu skla.
Laser pro úpravu a značení finálních výrobků.

V celém areálu bude zabudováno zabezpečení prostor a monitorovací kamery.

V rámci projektu dále pořizujeme přiměřenou svozovou techniku pro svoz věci (door to door), která bude zajišťovat jak pravidelný odvoz, tak odvoz na zavolání. Jedná se o pořízení velké skříňové dodávky (hmotnost cca 3 tuny.) 
Svozové vozidlo bude na alternativní (ekologický) pohon (CNG nebo LPG). Svozová technika je navržena tak, aby pokryla potřebu svozů jak časového hlediska, z hlediska objemu svážených věcí a s ohledem na místo svozu (od menších městských uliček až po větší množství věcí ze vzdálenějších míst).

Ad e) 
Jedná se o vybudování systému opětovaného použití výrobků, který se skládá z centra pro opětované použití výrobků umístěného v obci Mořinka a systému svozu door to door. Projekt bude zaměřen na znovuvyužití převážně skleněných lahví, dále nábytku, knih a starého stavebného řeziva. Přijaté věci budou zaevidovány , případně upraveny a následně nabízeny na trhu. Rozsah projektu bude zaměřen na Středočeský kraj., z jehož území bude odvoz věcí zajištěn službou door to door. Projekt je přímo napojen na obyvatele obce Mořinka, jejíž souhlas s realizací projektu je v příloze projektu. Žadatel plánuje oslovit další samosprávné celky: například Dobřichovice, Černošice, Řevnice, Karlštejn ad. Dále budou v rámci projektu sváženy na zavolání či pravidelně využitelné věci od občanů i z dalších obcí nebo z podniků (restaurace, bary, vinárny), které využitelné věci jinak odkládají do komunálního odpadu.

Ad f) 
Cílem projektu je motivovat občany, aby darovali nepotřebné funkční věci ze svých domácnostní před jejich vyhození a zároveň podpořit zájem si podobný výrobek odebrat.

Ad g)
Viz „Ad f“

CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005636  Re-use centrum města Heřmanův Městec - Město Heřmanův Městec

Ad c) 
V žádosti není popsáno

Ad d) 
Nový zastřešený prostor
Únosné regály (police)
Regály (police) budou tvořit nejdůležitější část re-use centra na odkládání drobnějších předmětů, jako je nádobí, knihy, drobné sportovní potřeby, hrnce, talíře apod. Do polic budou odkládány hlavně drobné a křehké věci, které nelze uložit na podlahu nebo do kontejnerů. Police by měly být nejlépe kovové nebo z jiného odolného materiálu, který bude únosný a nenasákavý. Regály musí být odolné proti zvrhnutí (nejlépe pevně zafixované k podlaze a stěnám) tak, aby nedošlo k ohrožení obsluhy. Zároveň musí být únosné, aby vydržely uložení i těžších věcí. Regály by měly být nastavitelnou výšku polic – na základě potřeb re-use centra,dle odkládaných materiálů.
Regály by měly být rozmístěny po celé (nejdelší) straně přístřešku, kde budou odložené věci nejvíce chráněny před povětrnostními vlivy, věci budou snadno k dispozici, regály nebudou překážet a budou moci být bezpečně ukotveny. Zároveň tak vznikne pod přístřeškem dostatečně velký prostor pro manipulaci a uložení dalších odložených věcí.
Základní parametry
Materiál – odolný proti otěru, otluku, vlhkosti
Police – únosné, nastavitelné do různých výšek dle potřeb obsluhy
Výška – cca 2 m pro snadnou manipulaci s věcmi bez techniky
Hloubka polic – min. 30-50 cm pro snadné uložení věcí
Délka – cca 10 m
Nádoby
Kontejnery sloužící k uložení zvláště velkoobjemového materiálu jako jsou stoly, židle, koberce apod. musí být nezbytně vybaveny lehce umístitelnými nepromokavými plachtami, a to z důvodu rozšíření prostoru, který bude odolávat povětrnostním vlivům. Velkoobjemové kontejnery musí být z vnitřní strany lehce přístupné, což zajistí otevírání na pantech na kratší straně kontejneru. Kontejnery budou sloužit k odkládání velkoobjemových věcí typu stolů, židlí, pohovek, koberců apod. Zároveň mohou sloužit, pokud bude mezi obyvateli v budoucnu o tuto službu zájem, jako prostředek na svoz odložených věcí ze vzdálenějších lokalit na re-use centrum.
Základní parametry
Materiál – odolný proti otěru, otluku, vlhkosti – kovový, šíře plechu min. 2-3 mm
Objem – min. 12 m3
Vybavení – nepromokavá plachta
Otevírání – na kratší straně po celé výšce
Evidenční technika

Pracovníci re-use centra budou mít k dispozici počítač k vedení evidence přijatých věcí. Evidence je nezbytnou součástí projektu, neboť je nejen nutné mít přehled o předaných věcech, ale hlavně i o těch vydaných. Pokud se například budou vydané věci objevovat následně ve sběrném dvoře, v odpadu obecně, nebo dokonce na černých skládkách bude nutné z toho vyvodit důsledky vedoucí k nápravě. Evidence zároveň bude sloužit i pro případnou inzerci vybraných věcí na webových stránkách.

Základní parametry
Počítač s monitorem
Tiskárna, myš
Software na vedení evidence přijatých věcí
Fotoaparát
Kamerový systém
Kamerový systém bude sloužit k ochraně prostoru. Pořízená zabezpečovací technika – 2 ks
kamer budou propojeny na bezpečností okruh na stávající sběrný dvůr.

Ad e) 
Základní technický popis stavby
Vybavení re-use centra
Nezbytnou součástí re-use centra je jeho vybavení, které bude sloužit k uložení přijatých věcí tak, aby nedošlo k jejich poškození a znehodnocení. Mezi nejdůležitější vybavení patří police ve formě únosných regálů, kontejnerů s plachtami sloužící k uložení zvláště velkoobjemového materiálu jako jsou stoly, židle, koberce apod., technika sloužící k evidenci přijatých věcí a kamerový systém za účelem ochrany prostoru.
Podrobně je vybavení popsáno v příloze žádosti o podporu Projekt-vybavení.

Ad f) 
Předmětem projektu je vybudování tzv. re-use centra při současném sběrném dvoře pro občany města Heřmanův Městec. (Re-use centrum bude od sběrného dvora funkčně odděleno.) V re-use centru občané odevzdávají zdarma nepotřebné věci jako je nábytek, zařízení a vybavení domácnosti, obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické domácí spotřebiče, hračky, sportovní vybavení nebo koberce. Stavba je umístěna na pozemku obce v uzavřeném areálu, parc. č. 1111/16.

Ad g)
Viz „Ad f“

CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005828 Systém předcházení vzniku komunálních odpadů ve Vysokém Mýtě - Technické služby Vysoké Mýto

Ad c) 
V žádosti není popsáno

Ad d) 
- Svozový vůz CNG (1 ks): 2 nápravy, 4 válcový motor, pohon CNG, objem nádrže min 60,  objem motoru min 1200 cm3, jednostranný sklápěč
- dvougaráž (1 ks):  využití jako samostatný sklad, ocelová pevná konstrukce, široké vchodové dveře, 2 okna, sestava buněk s rozměry 6000-6200x4800-4900x2500-2700 mm
- vysokotlaký čistič (1 ks): pojízdné provedeni, příkon 230v, tlak od 150 bar
- ruční hydraulicky zvedák (1 ks): o vidle pro přepravování palet, ruční pumpa, výška zdvihu 2500-2600 mm, nosnost 1000-1100kg
- pracovní stůl (1 ks): o ocelová konstrukce o rozměry  v. 1530-1550, S. 770-850, d. 1800-1900 mm
- plošinový vozík s rukojetí: nejméně 2 otočná kola, brzda, nosnost 30 – 350 kg
- policový vozík (5 ks): 4 police, 4 otočná kola, rozměry v. 1560-1600mm, 5. 450-460mm, d. 1350-1450 mm
- stojan na jízdní kola (2 ks):  stojan pro 5 kol
- montážní schody (2 ks): 3 stupně, neklouzavé, pro vnitřní i venkovní použití
- pojízdný věšák (5 ks): rám do písmene Z, rozměry v. 1680-1700,5.650-700, d. 1520-1600 mm
- fotoaparát (1 ks): kompaktní digitální fotoaparát

Ad e) 
Vybavení je detailně popsáno v rámci projektové dokumentace

Ad f) 
Předmětem projektu je vytvořit systém pro předcházení vzniku komunálních odpadů ukládaných na skládku ve Vysokém Mýtě, systém opětovného využívání zboží a předmětů, které pro své majitele již nemají využití (re-use systém). Ve městě je produkováno významné množství komunálního odpadu, který není využíván a je následně ukládán na skládku. V rámci projektu bude pořízen svozový vůz a základní vybavení centra, kde budou využitelné předměty shromažďovány a následně dále předávány k opětovnému využití.

Ad g)
Viz „Ad f“

CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005562 Separace BRKO a vznik DOOR - TO - DOOR separačního centra Obec Močovice

Ad c) 
V žádosti není popsáno

Ad d) 
1)  305 x 0,6 m3 kompostérů (Výběr jednotlivých parametrů pro pořízení 305 kompostérů byl vybrán na základě průměrné velikosti pozemků, na kterých budou umístěny. Jejich průměrná velikost činí 900 m2, pro které je vhodný kompostér o velikosti okolo 600l. V rámci technické specifikace kompostérů bylo dbáno rovněž na jeho kvalitu a odolnost vůči vlivům počasí. Je tedy doporučeno vybrat kompostér s tloušťkou stěny minimálně 4 cm z tvrzeného plastu polyethylenu HDPE.)
2)  2ks štěpkovačů (Štěpkovač byl vybrán na základě možnosti separace a zpracování klestí pocházejícího ze stromů či keřů občanů. Požadovaný štěpkovač bude disponovat drtičem větví o průměru až do 5 cm, což zajistí rychlejší separaci většího množství tohoto odpadu. Při technických požadavcích na tuto technologii je rovněž dbáno na jeho snadnou mobilitu při přemísťování mezi občany ve spádové lokalitě. Štěpkov ač musí být konstrukčně sestaven tak, aby bylo usnadněno nejlehčí možné manévrování s ním.)

3)  Výstavba haly pro využívání DOOR - TO - DOOR systému
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu proloženého z 1/3 lomovým kamenem, beton C16/20, XC2. Hydroizolace objektu provedena z asfaltových pásů s penetrací. Vodorovná izolace provedena před prováděním svislých nosných konstrukcí. Svislá hydroizolace provedena po vyzdění obvodového zdiva a jeho omítnutí – první 2 šáry tvárnic tl. 250mm. Napojení na vodorovnou hydroizolaci přes koutové klíny z nehořlavého materiálu, aby nedošlo k lomu hydroizolace. Obvodové zdivo přízemí tl.300mm, první 2 řady založeny tl. 250mm. Dozdívky ve štítech ke střešnímu plášti z plyno-silikátových tvárnic (skladovány na pozemku investora).
Zateplení soklu provedeno z tepelné izolace tl. 40mm. Ztužení objektu v rovině nejnižší pozednice provedeno obručovým věncem zatepleným polystyrénem tl. 50mm z vnější strany. Věnce doplněny také pod úrovní pozednic ve štítovém zdivu, pod středovou vaznici je na nosném zdivu provedena vyrovnávací betonová mazanina z exteriéru zateplena tl. 50mm. Konstrukce krovu provedena jako pultová střecha s krajními pozednicemi a jednou středovou vaznicí. Pozednice a vaznice stykovány přeplátováním. Střešní rovina je přetažena z nejvyšší pozednice nového objektu na stávající pozednici sousedního objektu skladu. Na konstrukci krovu je pod kontralatě připevněna pojistná hydroizolace. Na kontralatě je provedeno bednění z prken tl. 25mm a Střešní plášť tvoří falcované plechy.

Ad e) 
Realizací projektu dojde k navýšení zpracování a materiálového využití výše uvedených druhů odpadů ze současných hodnot ročně na 109,8 t/rok v rámci BRKO a 21,2 t/rok v rámci systému DOOR TO DOOR. Celkové vykazované množství BRKO v rámci spádové lokality činilo v minulosti 0 tun, čímž by se podařilo podílet se na tomto ukazateli téměř ze 100% regionální produkce těchto odpadů a doplnit stávající infrastrukturu svozu odpadů a vyhnout se tak jejich skládkování.

Ad f) 
Cílem projektu je separace množství BRKO a RE - USE odpadu ve SKO prostřednictvím pořízení kompostérů pro občany ve spádové lokalitě. Dalším cílem je vytvoření DOOR - TO - DOOR separačního centra na p.č. st. 34 , katastrální území Močovice, které bude sloužit pro repoužití nepotřebných textilních materiálů, oděvů, kovů nebo objemného odpadu. Výstupem projektu je snížení produkce KO a zvýšení podílu využití ostatních odpadů prostřednictvím jejich separace.

Ad g)
Viz „Ad f“

CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005544 ISNO v Olomouci  - opětovné využití starých věcí Technické služby města Olomouce, a.s.

Ad c) 
V žádosti není popsáno

Ad d) 

 

Ad e) 

Ad f) 
Cílem projektu je vytvoření re-use centra v Olomouci, které by sloužilo pro svoz, odběr a uskladnění starých nepotřebných věcí na jedné straně a na druhé straně pro občany, kteří mají zájem o využití nepotřebné věci pro svůj prospěch. Roční kapacita re-use centra je plánovaná na 54 tun/rok

Ad g)
Viz „Ad f“

CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005805  Centrum pro opětovné použití výrobků pro občany obce Kostelní Lhota - Obec Kostelní Lhota

Ad c) 
V žádosti není popsáno

Ad d) 
Irelevantní, PD pouze pro stavební část, popis vybavení uveden pouze v APTO

Ad e) 
Budova re-use centra: 
Jedná se o montovanou halu s rozměry 12 x 10m (výška 5m) a vjezdovými vraty, které umožní vykládku materiálu uvnitř haly přímo z vozidla. Podrobná specifikace haly je součástí PD, která je přílohou žádosti o dotaci. Hala bude sloužit k uskladnění předmětů a materiálů získaných od občanů v rámci provozu re-use centra. Součástí haly je malé zázemí s kanceláří pro obsluhu re-use centra (plocha je 8 m2), zádveří a komora na úklidové pomůcky. 
Plánovaná výstavba Je na pozemcích obce Kostelní Lhota, parc. č. 241/22, 241/ 31, 523/1. Jedná se o pozemek převážně rovinný v jiho-západním cípu obce v „průmyslové" zóně v blízkosti lesa. Parcela je v současné době využívána jako sběrny dvůr a je oplocena. Stavební záměr bude ve většině respektovat stávající oplocení, jen dojde k rozšíření oplocení v jihovýchodním cípu a bude respektovat hranice parcel 241 /22 a 241 /31.

Nákladní vozidlo pro svoz materiálu pro re-use centrum

Pro svoz a odvoz předmětů a materiálu z a do re-use centra bude pořízeno nákladní vozidlo do 3,5 t s pohonem CNG případně LPG (podle aktuální dostupnosti stanice CNG v blízkosti obce). Vozidlem se budou svážet hlavně objemnější a těžší předměty jako je např. nábytek, nebo stavební materiál. Vozidlo bude dále využíváno i pro odvoz většího množství předmětů, např. z pozůstalostí a podobně. 
Jako vhodné vozidlo uvažujeme například vozidlo velikosti DUCATO DODÁVKA 290 v motorizaci 3,0 CNG/LPG 136k E6 s přepravním objemem minimálně 17 m3. Variantu vozidla předpokládáme s valníkem a plachtou. Valníková verze je praktičtější z pohledu přepravy objemnějších věcí jako je nábytek a umožňuje díky sklopení postranic jednodušší nakládku a vykládku. Dále lze dopravovat některé předměty i bez plachty. Dopravu předpokládáme na krátké vzdálenosti po obci a okolí.
Vozidlo bude vybaveno pohonem na CNG (viz. níže), nebo pohonem na LPG. Výhodou výše uvedených pohonů je snížení emisí NOx a nulové emise TZL. Další výhodu jsou snížené provozní náklady, protože palivo je levnější než standartní nafta (NM), nebo benzin (N95). Rozhodnutí pro konkrétní palivo ovlivní zejména blízkost čerpacích stanic na LPG (nejbližší je v Pískové Lhotě vzdálené 3 km) a CNG (aktuálně je nejbližší ČS na CNG je v Kolíně vzdáleném cca 20km). Předpokládáme tedy spíše výběr LPG. Cena vozidla s CNG i LPG je prakticky stejná a proto v rozpočtu neuvažujeme s variantami.

Informační systém pro re-use centrum 
Pro fungování re-use centra je důležité softwarové řešení, které zajistí evidenci předmětů v re-use centru (skladová evidence), katalogizaci předmětů jejich propagaci na www stránkách, řešení objednávek od zájemců o předmět v re-use centru, příjem/výdej věcí, rozesílání novinek odběratelům e-mail novinek, evidenci předmětů pro účely prokázání splnění monitorovacích indikátorů vůči poskytovateli dotace (tiskové sestavy s vykázáním počtu a hmotnosti předmětů za uživatelsky definované období). 

Systém pro vážení předmětů a materiálu 
Z důvodů evidence a prokazování monitorovacích indikátorů je pro systém navrženo vážení přinesených věcí. Pro tento účel je navržena standartní můstková Váha s vážením do 600 kg, což by mělo být pro tento projekt dostatečné.

Technické parametry 
Maximální váživost: 600 kg 
Dílek (d) / přesnost: 200 g 
Ověřitelný dílek: 200 g 
Stanovené měřidlo: Ano 
Třída přesnosti: Třída přesnosti III 
Způsob kalibrace: Externí 
Rozměr plošiny: 800 x 800 mm 
Napájení: Adaptér 
Funkce váhy: Vážení, tárování, počítání kusů, sumační režim 
Komunikační rozhraní ve standardu: RS 232 
Přípustná teplota prostředí: 0 °C - 40 °C 
Provedení (materiál): Kov / Plast 
Hmotnost váhy: 51kg

Multifunkční vysoce kvalitní můstková váha 
• Váha do 600kg vhodná do suchého a prašného prostředí 
• Konstrukce váhy je lakovaná a vážní plocha z nerezu o rozměru 800x800mm s plastovým vážním indikátorem v krytí IP-54. Indikátor je umístěn 660mm nad vážní plochou a tím je elektronika lépe chráněna proti poškození. 
• Používají se jako váha příjmová pro příjem zboží, expediční pro expedici výrobků, kontrolní ve skladech, výrobní při výrobním procesu. 
• Můstky mají otevřenou konstrukci a tím nedochází k hromadění materiálu nebo suroviny uvnitř váhy. Indikátor je umístěn 660mm nad vážní plochou a tím je elektronika lépe chráněna proti poškození.

Ad f) 
V rámci projektu dojde k vybudování vhodných prostor (výstavba montované haly) pro uskladnění
předmětů a materiálů určených pro opětovné využití. Dále dojde k pořízení nákladního vozidla (do 3,5 t s pohonem na CNG, případně LPG), které bude obcí využíváno ke svozu předmětů a materiálu od občanů a k občanům. Součástí projektu je vytvoření informačního systému pro prezentování přijatých předmětů a materiálů od občanů. A dále bude pořízena váha. Parcely: 241/22, 241/31, 523/1 k.ú. Kostelní Lhota.

Ad g)
Viz „Ad f“

CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005538 Vše nemusí skončit v kontejneru  Město Znojmo
Ad c) 
V žádosti není popsáno

Ad d)
Stručný postup výstavby: Nejprve bude provedeno rozšíření otvorů v nosných konstrukcích. Při těchto pracích je nutno postupovat dle návodu daného statikem ve statickém posouzení. Poté bude následovat sejmutí nášlapné vrstvy podlahy. Následuje realizace nových příček, připojení zařizovacích předmětů na rozvodnou síť, provedení omítek, povrchových úprav stěn a nášlapných vrstev podlahy. Poté budou usazeny zařizovací předměty.

Ad e) 
Záměrem města Znojmo je realizace centra pro opětovné použití výrobků v dnes nevyužívaných prostorách bývalé kotelny v ulici Poštovní ve Znojmě – Přímětcích. Vybudování centra nezahrnuje téměř žádné stavební úpravy (jen úpravy povrchů některých stěn a podlah). Stávající prostory budou pouze vybaveny nutným zařízením pro jeho provoz: regály, osvětlení, pracovní a kancelářské stoly a židle, věšáky, skříně, sociální zázemí, PC + tiskárna, kuchyňská linka s vybavením, drobné povrchové úpravy apod. Součástí bude také pořízení svozového vozidla na alternativní pohon (CNG). 

PREDMĚT	POČET 	
KOVOVÝ REGÁL	11	
PRACOVNÍ STŮL	3	
PRACOVNÍ ŽIDLE	6	
POJÍZDNÝ VĚŠÁK	5	
OSVĚTLENÍ	24	
KOVOVÁ ŠATNA	10	
KANCELÁŘSKÝ STŮL	1	
KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	1	
MULTIFUNKCE	1	
PC	1	
Monitor	1	
POJÍZDNÝ BOX	1	
SKŘÍŇ NA ŠANONY	3	
TOALETA	2	
UMYVADLO	2	
UMYVADLOVÁ BATERIE	2	
KOŠ	2	
ZRCADLO	2	
PRACOVNÍ KOUT	3m	
STŮL	1	
ŽIDLE	2	
SDK PŘÍČKY	cca: 86 m2	
SKLENĚNÁ PŘÍČKA	cca: 4 m2	
KERAMICKÝ OBKLAD	cca: 22 m2	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY	cca: 113 m2	
DVEŘE	5	
VĚŠÁK	2	
Vozidlo na CNG	1	

Technické parametry svozového vozidla:
•	Typ motoru – čtyřválcový motor spalující CNG/benzín
•	Maximální dojezd vozidla na CNG - 400 km
•	Maximální dojezd vozidla na benzín – 110 km
•	Objem nákladového prostoru min. 11,5 m3
Cílem projektu je motivovat občany, aby darovali nepotřebné funkční věci ze svých domácností před jejich vyhozením a zároveň podpořit zájem si podobný výrobek odebrat. Projekt je zaměřen zejména na opětovné použití oděvů, knih, kuchyňského nádobí, plyšové hračky, zbytky látek vhodné k dalšímu zpracování (větší kusy), záclony, obuv, drobnější elektrospotřebiče, dřevěné a plastové hračky, dřevěné výrobky, plastové kuchyňské výrobky, kovové kuchyňské nádobí, v menší míře i na objemný odpad, např. nábytek. Plánovaný počet zaměstnanců třídícího centra je 6 - 8. Sběr výrobků bude probíhat následovně:
-	svozem z několika kontejnerů instalovaných po městě, kontejnery bezplatně zapůjčeny firmou FCC Znojmo 
-	pořádáním sběrových dnů ve městě, v městských částech a v obcích v okolí Znojma (vždy ve spolupráci se starosty či jinými odpovědnými osobami) 
-	sběrové akce na školách a v jiných organizacích ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou, 
-	v případě, že má občan doma větší množství sběru (použitých výrobků), bude zajišťován jeho odvoz po telefonické domluvě přímo z domu 
-	dále bude možné sběr odevzdat přímo také v třídírně ve Znojmě - Příměticích. 
V třídírně bude probíhat roztřídění věcí na ty, které jsou vhodné k dalšímu použití a na ty, které již vhodné nejsou (poškozené, silně znečištěné, neúplné apod.). Drobné elektrospotřebiče budou zkontrolovány elektrikářem s platným osvědčením k této činnosti. Na sběru, třídění a opětovném uvádění do oběhu se budou podílet pouze osoby se zdravotním postižením. Tito lidé mají omezené možnosti na trhu práce a velmi tedy vítají zřizování takových míst, která jsou pro ně vhodná z hlediska jejich zdravotního postižení. Věci, které budou shledány vhodnými k opětovnému použití, budou uváděny do oběhu především prostřednictvím obchodů typu „second hand“. Tím bude zároveň podpořena skupina sociálně slabých osob, které by si mohly jen stěží dovolit zakoupit nové výrobky. Některé z vytříděných věcí, např. knihy, budou předávány zdarma ve spolupráci s Místní knihovnou Jevišovice do nemocnice k dispozici pacientům, popř. k dalšímu použití. 
Projekt bude podpořen osvětou a reklamou, především prostřednictvím internetu popř. letákovými akcemi.

Ad f) 
V rámci projektu dojde k vybudování centra pro opětovné využití výrobků ve městě Znojmě. Pro
účely svozu nepotřebných věcí od občanů bude v rámci pořízeno svozové vozidlo. Cílem projektu je
motivovat občany, aby darovali nepotřebné funkční věci ze svých domácností před jejich vyhozením a
zároveň podpořit zájem si podobný výrobek odebrat.

Ad g)
Viz „Ad f“

CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005570  Vybudování RE-USE centra ve městě Příbor  Město Příbor

Ad c) 
V žádosti není popsáno

Ad d) 
Stavba
Montovaná stavba bude sloužit jako samotné RE-USE centrum. V budově budou umístěny věci o obyvatel města a budou zde nabízeny k odběru. Využití je popsáno v dodatku Technické zprávy. Jedná se o objekt SO 02.
Svozové vozidlo
Pohon vozidla: diesel. Bude sloužit ke svozu objemných věcí např. nábytku od obyvatel, kteří si odvoz nemohou sami zajistit (např. senioři). Ale také k dovozu věcí těm, kteří o ně mají zájem, a nevlastní dopravní prostředek k převozu nebo nemají prostředky na zaplacení komerční služby – sociálně slabí. Rovněž bude využíváno k odvozu věcí do charitativních organizací či k dalším odběratelům, kteří o převoz zažádají. Svozové vozidlo je pro projekt zcela zásadní. V mnoha případech brání obyvatelům města využít použitý funkční nábytek náročnost jejich převozu. RE-USE centrum bude tuto službu nabízet na nákladové ceny a bude tak obyvatele motivovat k umístnění věcí do centra a zároveň zjednoduší převoz k odběratelům.

Ostatní technické vybavení (Soubor regálů, vybavení obsluhy, vybavení dílny)
Vybavením RE-USE centra se rozumí pořízení příslušného množství regálů s dostatečnou stabilitou a nosností, které budou sloužit k uložení přijatých věcí a budou takto vystaveny zájemcům. Množství regálů je předpokládáno cca. na 10 kusů. Vybavení obsluhy předpokládá pořízení stolu, židle, kancelářské skříně (s možností uzamknutí), osvětlení (lampy). Bude sloužit pracovníkovi k evidenci a drobné administrativě v rámci provozu. Vybavení dílny představuje zakoupení pracovního stolu se svěrákem, pracovnímu nářadí (vrtačka, bruska, kladivo, kleště, sady klíčů, sady šroubováků, imbusy apod.), skříň na nářadí a další základní dílenské vybavení, které bude sloužit k drobným opravám a úpravám převzatých věcí např. sešroubování rozmontovaného nábytku, obroušení ostrých hran, utažení povolených šroubů, tak aby byly věci schopné převozu a nebyly pro odběratele primárním způsobem nebezpečné.

Propagace
Budou pořízení letáky, které budou informovat obyvatele, jaké jsou možnosti využívání RE-USE centra. Rovněž bude pořízen televizní klip, který bude vysílán v místní kabelové televizi. Ten bude rovněž informovat obyvatele o možnosti využívání RE-USE centra. 

Ad e) 
V analýze je uveden shodný popis

Ad f) 
- Vybudování re-use centra v rámci areálu stávajícího sběrného dvora ve městě Příbor (stavba, nezbytné vybavení + pořízení svozového auta),
- Rozšíření kapacity předcházení vzniku odpadů (komunálních)
- Zefektivnění systému separace komunálního odpadu (znovu vyžitelných věcí) 
- Snížení množství komunálních odpadů, tím že nedojde k jejich vzniku (včetně směsného komunálního odpadu),
- Komunitní využití funkčních věcí, 
- Eliminace černých skládek velkoobjemového odpadu ve městě Příbor, 
- Snížení nákladů na skládkování, 
- Plnění plánu odpadového hospodářství města, přispění k plnění plánu odpadového hospodářství
kraje a ČR,
- maximalizace materiálového využití přijímaných odpadů.

Kvantifikovatelný cíl projektu:
Vybudování kapacity předcházení vzniku komunálních odpadů: 75,10 tun/rok.

Ad g)
Viz „Ad f“

CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005509 RE-USE centrum Hutisko-Solanec Obec Hutisko – Solanec

Ad c) 
V žádosti není popsáno

Ad d) 
Projekt zahrnuje obce Vigantice (1070 obyvatel), Hutisko-Solanec (2000 ob.) a Prostřední Bečva (1742 ob.), celkově 4812 obyvatel. V jednotlivých obcích bude zřízeno shromažďovací místo v podobě uzamykatelného a zastřešeného kontejneru (v rámci stávajících sběrných míst objemného odpadu). Projekt má za cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují, ale je jim líto je vyhodit. V pravidelných provozních hodinách bude občanům jednotlivých obcí umožněno předávat funkční, ale nevyužívané předměty, např. nečalouněný nábytek, mechanické nářadí, hračky, vybavení domácnosti, umělecké předměty, sportovní vybavení jako lyže, kola, tenisové rakety atd., staré knihy, mediální nosiče (kazety, desky, DVD), hudební nástroje atd. Z hygienických důvodů nebude přijímán čalouněný nábytek, z bezpečnostních důvodů pak elektrická a elektronická zařízení. 
Součástí záměru bude pořízení dodávkového vozidla s CNG pohonem. Obsluhu systému bude zajišťovat zaměstnanec žadatele (obce Hutisko-Solanec), který bude jednotlivá stanoviště obsluhovat, pro tyto účely bude sloužit dodávkové vozidlo. Vozidlo bude dále využíváno i k přepravě vyřazených věcí od obyvatel jednotlivých obcí na základě telefonického požadavku. V rámci obce Hutisko-Solanec bude zřízeno centrální shromažďovací místo, kam budou vyřazené předměty z jednotlivých obcí soustřeďovány. V intervalu cca 1x měsíčně budou předměty zobrazeny na www stránkách obce. Příjem zařízení bude probíhat bezplatně, přijímány budou pouze nepoškozené (ale funkční) předměty. 
Shromážděné předměty budou občanům poskytovány za symbolický poplatek (10- 50 Kč/ks), výběr těchto prostředků bude probíhat formou sbírky. Výnosy z této sbírky budou použity na financování výsadby zeleně a její údržby na území zapojených obcí. Tento způsob má za cíl zabránit bezúčelnému shromažďování vyřazených předmětů u některých jedinců (sběrači vyřazených věcí).

Ad e) 
V analýze je uveden shodný popis

Ad f) 
Projekt má za cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují.  V pravidelných provozních hodinách bude občanům jednotlivých obcí umožněno předávat funkční, ale nevyužívané předměty. Z hygienických důvodů nebude přijímán čalouněný nábytek, z bezpečnostních důvodů pak elektrická a elektronická zařízení.

Ad g)
Viz „Ad f“

CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005841  Druhá šance - s námi použité výrobky na skládce neskončí Katalpa z.s.

Ad c) 
V žádosti není popsáno

Ad d) 
Budou zakoupeny tzv. UNIMO buňky (2 ks), které budou umístěny na pronajatém pozemku a využívány při skladování využitelných věcí (zejm. nábytku, nádobí, knih, časopisů, CD, LP, hraček, oděvů, sportovních potřeb, jízdních kol, potřeb pro domácnost a zahradu či stavebních materiálů), které by se jinak staly odpadem. Dále bude zakoupen automobil na pohon CNG s přívěsným vozíkem na svoz výše uvedených věcí. Obyvatelé města budou mít možnost objednat si odvoz rozměrných výrobků, do zařízení. Svozy budou probíhat současně s mobilními svozy objemných odpadů, které pořádá město Dvůr Králové a probíhají 8 dnů v kalendářním roce, v případě zájmu budou použité výrobky odváženy od občanů individuálně po dohodě s občany a naplánování individuálních svozových tras. Předpokládaná délka svozových tras vč. individuálních svozů je cca 18.000 km / rok. S ohledem na potenciál produkce odpadů je nutné v maximální míře pracovat na snižování produkce směsných komunálních a objemných odpadů. 
Využitelné věci budou sváženy neziskovou organizací Katalpa a budou dále nabízeny dalším osobám k opětovnému využití. Shromážděné výrobky budou v zařízení nabízeny k prodeji po dobu 6 měsíců. Poté budou předány na charitu případně předány na sběrný dvůr města jako odpad.
Všechny použité výrobky, které budou umístěny v Re-use centru v UNIMO buňkách budou evidovány, nafoceny a nabízeny občanům prostřednictvím webových stránek a pomocí mobilních aplikací. Pokud občané projeví o použité výrobky prostřednictvím internetu zájem, bude na základě individuální domluvy stanoven termín, kdy bude možné použité výrobky v Re-use centru zakoupit. Kromě této individuální provozní doby, která bude v maximální míře přizpůsobena zájmu občanů a zároveň bude optimalizovat provozní náklady, bude Re-use centrum otevřeno 1 sobotu v měsíci od 9 do 12 hodin. 
Ad e) 
Popis požadovaného vybavení v analýze potenciálu produkce odpadu.
Kontejnerové UNIMO buňky 2 ks, bez nutnosti stavebních úprav
Užitkový automobil 1 ks, pohon CNG
Přívěsný vozík 1 osý 1 ks

Ad f) 
Snížení množství komunálního odpadu produkovaného občany města. Zavedení nové služby pro občany, která zároveň povede ke změně myšlení a stylu života obyvatel z konzumního na trvale udržitelný. Přínosy jsou zřejmé: předcházíme vzniku odpadu, čímž šetříme veřejný rozpočet, a zároveň zpřístupňujeme určitý druh věcí lidem s nízkými příjmy.

Ad g)
Viz „Ad f“